#!/bin/bash

sudo ./system_backup.sh

#root_dev=`grep -oPr "root=[^\s]*" /boot/cmdline.txt | awk -F= '{printf $NF}'`
#if test "$root_dev" = "/dev/mmcblk0p7";then
#sudo cp -rf ./boot/config-noobs-nomal.txt ./boot/config.txt.bak
#else
#sudo cp -rf ./boot/config-nomal.txt ./boot/config.txt.bak
#sudo echo "hdmi_force_hotplug=1" >> ./boot/config.txt.bak
#fi

source ./system_config.sh
row=`grep -nr "#dtoverlay=vc4-fkms-v3d" ./boot/config.txt.bak | awk -F ':' '{if(NR==1)printf $1}'`
sudo sed -i -e ''"$row"'s/#dtoverlay=vc4-fkms-v3d/dtoverlay=vc4-fkms-v3d/' ./boot/config.txt.bak
sudo sed -i -e 's/#max_framebuffers=2/max_framebuffers=2/' ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_force_hotplug=1" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "dtparam=i2c_arm=on" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "dtparam=spi=on" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "enable_uart=1" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "display_rotate=0" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "max_usb_current=1" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "config_hdmi_boost=7" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_group=2" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_mode=1" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_mode=87" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_drive=1" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0" >> ./boot/config.txt.bak
sudo echo "dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=25,penirq_pull=2,speed=50000,keep_vref_on=0,swapxy=0,pmax=255,xohms=150,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900" >> ./boot/config.txt.bak

sudo cp -rf ./boot/config.txt.bak /boot/config.txt

#sudo cp -rf ./boot/config-5.txt /boot/config.txt 
#if test "$root_dev" = "/dev/mmcblk0p7";then
#sudo cp ./usr/cmdline.txt-noobs /boot/cmdline.txt
#else
#sudo cp ./usr/cmdline.txt /boot/
#fi
sudo cp ./usr/inittab /etc/
sudo cp -rf ./usr/99-fbturbo.conf-HDMI /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf 
if [ ! -d /etc/X11/xorg.conf.d ]; then
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d 
fi
sudo cp -rf ./usr/99-calibration.conf-5-0 /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf 
sudo touch ./.have_installed
echo "hdmi:resistance:5:0:800:480" > ./.have_installed
#nodeplatform=`uname -n`
#kernel=`uname -r`
version=`uname -v`
#if test "$nodeplatform" = "raspberrypi";then
#echo "this is raspberrypi kernel"
input_result=0
version=${version##* }
#version=${version#*#}
echo $version
if test $version -lt 2017;then
echo "reboot"
else
echo "need to update touch configuration"
wget --spider -q -o /dev/null --tries=1 -T 10 http://mirrors.zju.edu.cn/raspbian/raspbian
if [ $? -ne 0 ]; then
input_result=1
else
sudo apt-get update
sudo apt-get install xserver-xorg-input-evdev  2> error_output.txt
dpkg -l | grep xserver-xorg-input-evdev > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]; then
input_result=1
fi
fi
if [ $input_result -eq 1 ]; then 
if [ $hardware_arch -eq 32 ]; then
sudo dpkg -i -B ./xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.10.6-1+b1_armhf.deb 2> error_output.txt
elif [ $hardware_arch -eq 64 ]; then
sudo dpkg -i -B ./xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.10.6-2_arm64.deb 2> error_output.txt
fi
fi
result=`cat ./error_output.txt`
echo -e "\033[31m$result\033[0m"
grep -q "error:" ./error_output.txt && exit
sudo cp -rf /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/45-evdev.conf
#echo "reboot"
fi
#else
#echo "this is not raspberrypi kernel, no need to update touch configure, reboot"
#fi

sudo sync
sudo sync
sleep 1
if [ $# -eq 1 ]; then
sudo ./rotate.sh $1
elif [ $# -gt 1 ]; then
echo "Too many parameters"
fi

echo "reboot now"
sudo reboot
